**Inštruktážny návod – LEHÁTKA NARDI.**

Komfortné ležadlo kategórie Kontrakt pre pohodlný sed aj vstávanie. Chrbtová

opierkou je možné polohovať.L ežadlo vyrobené z konštrukčného polypropylénu,

spevneného skleným vláknom. Prefarbené v hmote.

Materiál je ošetrený anti-UV stabilizátormi, čo zaručuje stálosť farieb na slnku.

Kolieska slúžia na pohodlný a rýchly posun.

Údržba: handrička s mydlovou vodou bez prítomnosti abrazívnych prostriedkov, príp. pre

odstránenie hrubších nečistôt je určený špeciálny prostriedok Nardi Clean priamo od

výrobca.

**Návod na použitie**: ležadlo je určené na bežné používanie jednou osobou. Používajte

s veľmi zvýšenou opatrnosťou na klzkom, nerovnom a nespevnenom povrchu.

Nemanipulujte s ležadlom pri teplotách nižších ako 5°C. Ak je výrobok vystavený

nízkej teplote, v žiadnom prípade s ním nemanipulujte a dajte pozor, aby nedošlo k

nárazu či úderu.

**Ak nemáte možnosť uskladniť ležadlo v zimnom období vo vnútorných priestoroch, a**

**nechávate ich vonku, podľa svojich možností zakryte napr. plachtou, dekou alebo**

**zabaľte do fólie, apod**. V žiadnom prípade by nemali ležať pod nánosom snehu. Týmto

zamedzíte priamemu pôsobeniu mrazu či vlhkosti pri znížených teplotách.

Pri využívaní ležadla usaďte alebo sa zdvíhajte pomaly a dbajte pritom na opatrnosť,

najmä, ak je okolitý povrch hladký, príp. dokonca vlhký. Takto zabránite pošmyknutiu

a tým možné príčine úrazu. Na ležadlo sadajte vždy opatrne a najlepšie z boku,

nedosadajte plnou váhou z prednej strany. Na ležadlo nikdy nestúpajte!

Pri manipulácii sa vyvarujte rázov a úderov ležadlom. Môže tým dôjsť k prasklinám v

materiálu až priamo na zničenie ležadla.

Vždy pred sadnutím skontrolujte polohu chrbtovej opierky, či je ústredná vo

správnej a stabilnej polohe na oboch stranách. V prípade, že polohovanie nejde úplne

hladko, nikdy nepoužívajte hrubé sily, ale snažte sa polohovať citlivo.

V priebehu inštalácie dávajte pozor na prsty, aby ste si ich nezasekli v niektorej z

polohovaných častí výrobku.

Odporúčané statické maximálne zaťaženie 200 kg.

V rámci záručnej i pozáručnej služby je možné objednať náhradné diely.

Konzultujte s Vaším dodávateľom.

Návod uschovajte po celú dobu používania